Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach

ul. Bocheńska 26

32-005 Niepołomice

**Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna dla**

samochodu osobowego (8+1) specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Sułkowie

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe**:**

| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **Opis parametrów równoważnych** | **TAK / NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Warunki techniczne** |
| **1** | **Silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy:**   * silnik: moc znamionowa min. 120 KM i pojemność nie mniejsza niż 1900 cm3, * silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, * rodzaj paliwa – olej napędowy, * skrzynia biegów automatyczna, * napęd na przednią oś, * hamulce tarczowe, * wspomaganie układu kierowniczego, * kolumna kierownicy regulowana w 1 lub 2   płaszczyznach,   * dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Euro 6). |  |  |
| **2** | **Rok produkcji**: 2025 |  |  |
| **3** | **Parametry techniczne:**   * długość całkowita – min. 5600 mm, * wysokość całkowita (bez obciążenia) – min. 2500 mm, * dopuszczalna masa całkowita - do 3,5 tony, |  |  |
| **4** | **Wyposażenie funkcjonalne - zewnętrzne**:   * nadwozie przeszklone, przyciemniane szyby boczne i tylne; * drzwi boczne przeszklone, przesuwne  z prawnej strony pojazdu; * lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, składane; * stopień przy drzwiach przesuwnych ułatwiający wchodzenie otwierany automatyczne wraz z drzwiami; * drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na bok, z szybami ogrzewanymi z wycieraczkami; * lakier metaliczny – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; * zabezpieczenie antykorozyjne części nadwozia * centralny zamek z systemem bez kluczykowym |  |  |
| **5** | **Wyposażenie funkcjonalne - wewnętrzne**:   * I rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2+1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy z podłokietnikiem i dwuosobowe pasażerów lub dwa jednoosobowe siedzenia dla pasażerów), Fotele w kabinie podgrzewane * II rząd siedzeń - siedzenie trzyosobowe składane lub wyjmowane (dopuszczalne są rozwiązania alternatywne, np. trzy siedzenia pojedyncze ze składanym oparciem), * III rząd siedzeń - trzyosobowy fotel łatwo demontowany z uchylnymi oparciami * uchwyty wejściowe z prawej i lewej strony wewnątrz samochodu ułatwiające wsiadanie do drugiego i trzeciego rzędu siedzeń w samochodzie, * możliwość montażu 1 wózka inwalidzkiego za III rzędem foteli, * wprowadzenie wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu za pomocą najazdu- platformy manualnie składanej, montowana za drzwiami; * atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim), * klimatyzacja elektroniczna lub manualna z przodu i z tyłu * lusterko wewnętrzne * podłoga płaska, pokryta powierzchnią antypoślizgową, * podsufitka materiałowa lub tapicerowana na całości pojazdu, wykończenie ścian bocznych w postaci paneli z tworzyw sztucznych łatwo zmywalnych do wysokości podsufitki, * elektronicznie regulowane szyby przednie, * centralny zamek wszystkich drzwi sterowany z pilota, * elektrycznie ogrzewana przednia szyba, * alarm obwodowy fabryczny, * immobilizer, * kamera 360St, czujniki parkowania przednie + tylne * system nawigacji satelitarnej – fabryczna * system monitorowania martwego pola widzenia * system zapobiegający kolizjom * Poduszka powietrzna: dla kierowcy, dla pasażera poduszki boczne, kurtyny powietrzne * dywaniki gumowe * zestaw audio: fabryczny radioodtwarzacz CD/MP3 z USB, 6 głośników; * gaśnica; * apteczka, trójkąt ostrzegawczy; * dodatkowy komplet kół zimowych + 4 szt. felg stalowych; * koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem; * oznakowanie pojazdu symbolem wózka inwalidzkiego zgodnie z przepisami prawa; |  |  |
| **6** | **Wyposażenie dodatkowe:**   * awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu; * zamontowany hak holowniczy z tyłu pojazdu; * chlapacze z przodu i z tyłu pojazdu; * kołpaki kół; |  |  |
| **7** | **Okres gwarancji (minimalny):**   * **minimum 48-miesięczny** okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (przy limicie przebiegu 120 000 km); * **minimum 36-miesięczny** okres gwarancji na powłokę lakierniczą; * **minimum** **12-letni** okres gwarancji na perforację nadwozia |  |  |
| **8** | **Homologacja:** fabryczna osobowa + dokumenty umożliwiające rejestracje jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 na wózku inwalidzkim |  |  |
| **8** | **Oznakowanie pojazdu**  Pojazd musi być oznaczony jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |

**Uwaga:**

* **Jeżeli wykonawca proponuje inne rozwiązania niż wymagania wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej - wypełnia kolumnę „Opis parametrów równoważnych” albo wpisuje w ostatniej kolumnie TAK / NIE**
* **Wykonawca może zaproponować dłuższe okresy gwarancji niż minimalne, wskazując ich długość w rubryce „Opis parametrów równoważnych”**
* **Niniejszą Specyfikację techniczną należy złożyć wraz z formularzem oferty**

**Niniejszy dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**